

Langkah 1

Buka Command Prompt melalui *run as administrator*




Langkah 2

Ketik *netsh wlan show driver* di CMD




Langkah 3

Ketik *netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=(bebas) key=(bebas)*




Langkah 4

Buka control panel




Langkah 5

Buka Network and Internet




Langkah 6

Buka *Change advanced sharing setting*



Langkah 7

Atur semunya menjadi *turn on* kecuali bagian password harus di turn off




Langkah 8

Lalu buka *change adapter options*




Langkah 9

Klik *ethernet*




Langkah 10

Setelah itu klik *properties*




Langkah 11

Pilih *internet protocol version 4(TCP/IPv4)*




Langkah 12

Atur IP address sesuai yang diinginkan




Langkah 13

Ketik ping(IP address yang sudah diatur) pada CMD



Langkah 14

Pilih folder apapun lalu klik kanan filenya, kemudian pilih *give access to* lalu klik *specific people*



Langkah 15

Jika sudah selesai mentransfer file nya, akan menampilkan gambar seperti di bawah

